ASME/ANSI B16.5 Class 150 SO
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	90
	34.9
	9.6
	30
	14
	22.2
	60.3
	15.9
	4
	0.41

	3/4
	100
	42.9
	11.2
	38
	14
	27.7
	69.9
	15.9
	4
	0.59

	1
	110
	50.8
	12.7
	49
	16
	34.5
	79.4
	15.9
	4
	0.82

	1 1/4
	115
	63.5
	14.3
	59
	19
	43.2
	88.9
	15.9
	4
	0.99

	1 1/2
	125
	73.0
	15.9
	65
	21
	49.5
	98.4
	15.9
	4
	1.28

	2
	150
	92.1
	17.5
	78
	24
	61.9
	120.7
	19.1
	4
	2.01

	2 1/2
	180
	104.8
	20.7
	90
	27
	74.6
	139.7
	19.1
	4
	3.41

	3
	190
	127.0
	22.3
	108
	29
	90.7
	152.4
	19.1
	4
	3.88

	3 1/2
	215
	139.7
	22.3
	122
	30
	103.4
	177.8
	19.1
	8
	4.80

	4
	230
	157.2
	22.3
	135
	32
	116.1
	190.5
	19.1
	8
	5.45

	5
	255
	185.7
	22.3
	164
	35
	143.8
	215.9
	22.2
	8
	6.22

	6
	280
	215.9
	23.9
	192
	38
	170.7
	241.3
	22.2
	8
	7.57

	8
	345
	269.9
	27.0
	246
	43
	221.5
	298.5
	22.2
	8
	12.42

	10
	405
	323.8
	28.6
	305
	48
	276.2
	362.0
	25.4
	12
	16.47

	12
	485
	381.0
	30.2
	365
	54
	327.0
	431.8
	25.4
	12
	26.80

	14
	535
	412.8
	33.4
	400
	56
	359.2
	476.3
	28.6
	12
	35.21

	16
	595
	469.9
	35.0
	457
	62
	410.5
	539.8
	28.6
	16
	44.61

	18
	635
	533.4
	38.1
	505
	67
	461.8
	577.9
	31.8
	16
	49.19

	20
	700
	584.2
	41.3
	559
	71
	513.1
	635.0
	31.8
	20
	62.62

	24
	815
	692.2
	46.1
	663
	81
	616.0
	749.3
	34.9
	20
	88.23



ASME/ANSI B16.5 Class 300 SO
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	Y
	B
	W
	I
	n
	 

	1/2
	95
	34.9
	12.7
	38
	21
	22.2
	66.7
	15.9
	4
	0.65

	3/4
	115
	42.9
	14.3
	48
	24
	27.7
	82.6
	19.1
	4
	1.08

	1
	125
	50.8
	15.9
	54
	25
	34.5
	88.9
	19.1
	4
	1.39

	1 1/4
	135
	63.5
	17.5
	64
	25
	43.2
	98.4
	19.1
	4
	1.74

	1 1/2
	155
	73.0
	19.1
	70
	29
	49.5
	114.3
	22.2
	4
	2.49

	2
	165
	92.1
	20.7
	84
	32
	61.9
	127.0
	19.1
	8
	2.90

	2 1/2
	190
	104.8
	23.9
	100
	37
	74.6
	149.2
	22.2
	8
	4.35

	3
	210
	127.0
	27.0
	117
	41
	90.7
	168.3
	22.2
	8
	5.89

	3 1/2
	230
	139.7
	28.6
	133
	43
	103.4
	184.2
	22.2
	8
	7.48

	4
	255
	157.2
	30.2
	146
	46
	116.1
	200.0
	22.2
	8
	9.77

	5
	280
	185.7
	33.4
	178
	49
	143.8
	235.0
	22.2
	8
	12.31

	6
	320
	215.9
	35.0
	206
	51
	170.7
	269.9
	22.2
	12
	16.07

	8
	380
	269.9
	39.7
	260
	60
	221.5
	330.2
	25.4
	12
	24.07

	10
	445
	323.8
	46.1
	321
	65
	276.2
	387.4
	28.6
	16
	34.38

	12
	520
	381.0
	49.3
	375
	71
	327.0
	450.8
	31.8
	16
	49.80

	14
	585
	412.8
	52.4
	425
	75
	359.2
	514.4
	31.8
	20
	70.12

	16
	650
	469.9
	55.6
	483
	81
	410.5
	571.5
	34.9
	20
	89.56

	18
	710
	533.4
	58.8
	533
	87
	461.8
	628.6
	34.9
	24
	108.10

	20
	775
	584.2
	62.0
	587
	94
	513.1
	685.8
	34.9
	24
	134.87

	24
	915
	692.2
	68.3
	702
	105
	616.0
	812.8
	41.3
	24
	202.58


Note: 2 mm raised face regularly furnished on Classes 150 and 300 unless otherwise ordered.
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	90
	34.9
	9.6
	30
	14
	22.2
	60.3
	15.9
	4
	0.41

	3/4
	100
	42.9
	11.2
	38
	14
	27.7
	69.9
	15.9
	4
	0.59

	1
	110
	50.8
	12.7
	49
	16
	34.5
	79.4
	15.9
	4
	0.82

	1 1/4
	115
	63.5
	14.3
	59
	19
	43.2
	88.9
	15.9
	4
	0.99

	1 1/2
	125
	73.0
	15.9
	65
	21
	49.5
	98.4
	15.9
	4
	1.28

	2
	150
	92.1
	17.5
	78
	24
	61.9
	120.7
	19.1
	4
	2.01

	2 1/2
	180
	104.8
	20.7
	90
	27
	74.6
	139.7
	19.1
	4
	3.41

	3
	190
	127.0
	22.3
	108
	29
	90.7
	152.4
	19.1
	4
	3.88

	3 1/2
	215
	139.7
	22.3
	122
	30
	103.4
	177.8
	19.1
	8
	4.80

	4
	230
	157.2
	22.3
	135
	32
	116.1
	190.5
	19.1
	8
	5.45

	5
	255
	185.7
	22.3
	164
	35
	143.8
	215.9
	22.2
	8
	6.22

	6
	280
	215.9
	23.9
	192
	38
	170.7
	241.3
	22.2
	8
	7.57

	8
	345
	269.9
	27.0
	246
	43
	221.5
	298.5
	22.2
	8
	12.42

	10
	405
	323.8
	28.6
	305
	48
	276.2
	362.0
	25.4
	12
	16.47

	12
	485
	381.0
	30.2
	365
	54
	327.0
	431.8
	25.4
	12
	26.80

	14
	535
	412.8
	33.4
	400
	56
	359.2
	476.3
	28.6
	12
	35.21

	16
	595
	469.9
	35.0
	457
	62
	410.5
	539.8
	28.6
	16
	44.61

	18
	635
	533.4
	38.1
	505
	67
	461.8
	577.9
	31.8
	16
	49.19

	20
	700
	584.2
	41.3
	559
	71
	513.1
	635.0
	31.8
	20
	62.62

	24
	815
	692.2
	46.1
	663
	81
	616.0
	749.3
	34.9
	20
	88.23



ASME/ANSI B16.5 Class 600 SO
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approximate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	95
	34.9
	14.3
	38
	22
	22.2
	66.7
	15.9
	4
	0.74

	3/4
	115
	42.9
	15.9
	48
	25
	27.7
	82.6
	19.1
	4
	1.21

	1
	125
	50.8
	17.5
	54
	27
	34.5
	88.9
	19.1
	4
	1.56

	1 1/4
	135
	63.5
	20.7
	64
	29
	43.2
	98.4
	19.1
	4
	2.11

	1 1/2
	155
	73.0
	22.3
	70
	32
	49.5
	114.3
	22.2
	4
	2.97

	2
	165
	92.1
	25.4
	84
	37
	61.9
	127.0
	19.1
	8
	3.64

	2 1/2
	190
	104.8
	28.6
	100
	41
	74.6
	149.2
	22.2
	8
	5.26

	3
	210
	127.0
	31.8
	117
	46
	90.7
	168.3
	22.2
	8
	7.08

	3 1/2
	230
	139.7
	35.0
	133
	49
	103.4
	184.2
	25.4
	8
	8.99

	4
	275
	157.2
	38.1
	152
	54
	116.1
	215.9
	25.4
	8
	14.83

	5
	330
	185.7
	44.5
	189
	60
	143.8
	266.7
	28.6
	8
	24.46

	6
	355
	215.9
	47.7
	222
	67
	170.7
	292.1
	28.6
	12
	28.78

	8
	420
	269.9
	55.6
	273
	76
	221.5
	349.2
	31.8
	12
	43.77

	10
	510
	323.8
	63.5
	343
	86
	276.2
	431.8
	34.9
	16
	71.35

	12
	560
	381.0
	66.7
	400
	92
	327.0
	489.0
	34.9
	20
	84.95

	14
	605
	412.8
	69.9
	432
	94
	359.2
	527.0
	38.1
	20
	100.05

	16
	685
	469.9
	76.2
	495
	106
	410.5
	603.2
	41.3
	20
	141.69

	18
	745
	533.4
	82.6
	546
	117
	461.8
	654.0
	44.5
	20
	175.13

	20
	815
	584.2
	88.9
	610
	127
	513.1
	723.9
	44.5
	24
	222.87

	24
	940
	692.2
	101.6
	718
	140
	616.0
	838.2
	50.8
	24
	313.75



ASME/ANSI B16.5 Class 900 SO
	Nominal Pipe Size 
	Outside Diameter of Flange
	Diameter of Raised Face
	Thickness of Flanges Min.
	Diameter of Hub
	Length Through Hub
	Bore
	Diameter of Bolt Circle
	Diameter of Bolt Holes
	Number of Bolts
	Approxi-mate Weight kgs

	NPS
	O
	R
	tf
	X
	Y
	B
	W
	I
	n
	

	1/2
	120
	34.9
	22.3
	38
	32
	22.2
	82.6
	22.2
	4
	1.73

	3/4
	130
	42.9
	25.4
	44
	35
	27.7
	88.9
	22.2
	4
	2.33

	1
	150
	50.8
	28.6
	52
	41
	34.5
	101.6
	25.4
	4
	3.48

	1 1/4
	160
	63.5
	28.6
	64
	41
	43.2
	111.1
	25.4
	4
	4.00

	1 1/2
	180
	73.0
	31.8
	70
	44
	49.5
	123.8
	28.6
	4
	5.54

	2
	215
	92.1
	38.1
	105
	57
	61.9
	165.1
	25.4
	8
	9.79

	2 1/2
	245
	104.8
	41.3
	124
	64
	74.6
	190.5
	28.6
	8
	13.82

	3
	240
	127.0
	38.1
	127
	54
	90.7
	190.5
	25.4
	8
	11.51

	4
	290
	157.2
	44.5
	159
	70
	116.1
	235.0
	31.8
	8
	19.52

	5
	350
	185.7
	50.8
	190
	79
	143.8
	279.4
	34.9
	8
	32.14

	6
	380
	215.9
	55.6
	235
	86
	170.7
	317.5
	31.8
	12
	41.04

	8
	470
	269.9
	63.5
	298
	102
	221.5
	393.7
	38.1
	12
	70.97

	10
	545
	323.8
	69.9
	368
	108
	276.2
	469.9
	38.1
	16
	100.32

	12
	610
	381.0
	79.4
	419
	117
	327.0
	533.4
	38.1
	20
	133.26

	14
	640
	412.8
	85.8
	451
	130
	359.2
	558.8
	41.3
	20
	152.57

	16
	705
	469.9
	88.9
	508
	133
	410.5
	616.0
	44.5
	20
	185.15

	18
	785
	533.4
	101.6
	565
	152
	461.8
	685.8
	50.8
	20
	256.28

	20
	855
	584.2
	108.0
	622
	159
	513.1
	749.3
	54.0
	20
	315.13

	24
	1040
	692.2
	139.7
	749
	203
	616.0
	901.7
	66.7
	20
	603.79
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